場鑄梁

1. 全預鑄梁
   * 斷面圖：原預鑄梁斷面圖加畫預鑄板、上層鋼筋
   * 梁配筋圖：
     1. 預鑄梁模型切剖面
     2. 外框
     3. 配筋參數：考慮結合預鑄梁配筋
     4. 配筋線：遇到防舷材錨定
     5. 尺寸標示：縱向預鑄梁全長
   * 共同管溝暫不處理
2. 部分預鑄斷面
3. 全場鑄斷面

新增class

以單元五為例

以兩方向line線為單位

製圖

矩框

-邊界預鑄梁底為原點

-預鑄梁高+牛角至頂面距離為深度

-全單元為寬度

功能-計算場鑄梁配筋

輸入Line線名稱

指定單元

計算全部Line線

問題

場鑄梁鋼筋錨定問題

平面圖

1. 場鑄梁線：
   * 預鑄樁帽內縮10cm
   * 防舷材基座等大小
   * 場鑄梁線
     1. 托肩